**衢州学院**

**教师研习室、考研室项目（家具采购）**

**（图书馆）**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招标单位：衢州学院**

**2025年06月**

**目 录**

第一章 招标公告…………………………………………………3

第二章 投标须知…………………………………………………6

第三章 采购内容及要求……………………………………18

第四章 合同主要条款…………………………………………30

第五章 评标办法及开标程序………………………………35

第六章 应提交的有关材料格式范例……………………40

# 第一章 招标公告

根据学校教学工作需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院教师研习室、考研室项目（家具采购）进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

**一、项目编号：衢院招2025-07**

**二、项目名称：**教师研习室、考研室项目（家具采购）

**三、项目概况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 规格型号及技术要求 |
| 教师研习室、考研室家具 | 1 | 批 | 115.5 | 详见招标文件第三章 |

**四、投标人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小微企业、监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目（是）接受联合体投标。

**五、招标文件的获取**

1.时间：至2025年7月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

**六、本项目不统一组织现场勘查，现场情况由投标人与招标人自行联系进行勘察，招标人可以提供必要的协助和咨询；联系人：李老师，电话：**15267805964**。**

**七、投标说明**

1.本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，政采云服务热线：95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-[CA驱动和申领流程](http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html" \t "_blank" \o "CA驱动和申领流程)”进行查阅。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，政采云服务热线：95763。

**八、递交投标文件截止及开标时间：2025年7月4日9:00时（北京时间）**

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

九**、开标地点**

开标地点：衢州学院开标室（行政楼121室）。

**十、投标保证金**

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

**十一、其他事项**

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购管理办公室（联系人：郑老师，联系电话：0570-8015028，15345707715）纪检监察室（联系人：吴老师，联系电话：0570-8028406）提出质疑；投标人对衢州学院采购管理办公室、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：黄女士；联系电话：19957000570）。

(2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

**十二、投标人在投标过程中的一切费用自负。**

**十三、本公告发布网址：**

**浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；**

**衢州学院信息公开网（https://xxgk.qzc.edu.cn）；**

**衢州学院招标采购网（https://zbcg.qzc.edu.cn）。**

**十四、本招标文件由衢州学院实验室与资产管理处、图书馆负责解释。**

**十五、联系方式**

1.采购人名称：衢州学院

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

项目采购联系人：周老师；电话：0570-8015042，18957039862。

质疑答复联系人：郑老师；电话：0570-8015028，15345707715。

项目技术答疑联系人：李老师；电话：15267805964。

2.同级政府采购监督管理部门名称：衢州市财政局。

联系地址：衢州市三江东路28号；邮政编码：324000。

联系人：黄女士；监督投诉电话：19957000570。

衢州学院实验室与资产管理处

2025年6月13日

**第二章 投标须知**

**一、总则**

**（一）适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

**（二）定义**

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

**6.“▲”系指实质性要求条款。**

**（三）招标方式**

本次招标采用公开招标方式进行。

**（四）投标委托**

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

**（五）合格的投标人**

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“**投标人的资格要求**”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

**（六）投标费用**

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

**（七）转包与分包**

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。（投标时需填写分包意向协议）

中标后转包或违法分包的，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

**（八）信用查询**

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2.截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3.查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件做无效文件处理；

5.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**（九）特别说明**

**1.提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。**

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）。本项目采购标的：教师研习室、考研室家具等共13项，所属行业：工业。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成**

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.评标办法及开标程序；

6.应提交的有关材料格式范例。

**（二）招标文件的澄清与修改**

招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

**三、投标文件的编写**

**（一）总体要求**

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件为电子投标文件。电子投标文件按照本招标文件和电子交易平台的要求编制、加密并递交投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。

3.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

4.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

5.投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

6.《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

7.投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

8.由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

9.技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

10.电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

**（二）投标文件的组成**

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格证明文件】、【商务技术文件】、【报价文件】。

**1.资格证明文件内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目及审核内容** | **格式** | **装订顺序** |
| 资格证明文件封面 | 格式一 | 1-1 |
| 1.投标函 | 格式二 | 1-2 |
| 2.有效的投标人企业营业执照扫描件 |  | 1-3 |
| 3.法定代表人授权委托书扫描件 | 格式三 | 1-4 |
| 4.法定代表人身份证扫描件 |  | 1-5 |
| 5.被授权人身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 6.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) | 格式十二  ~  格式十四 | 1-7 |

**2.商务技术文件内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目及审核内容** | **格式** | **装订顺序** |
| 商务技术文件封面 | 格式一 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要生产装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（应详尽列出主要原材料、其他原材料名称、品牌型号、产地等技术参数内容） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.**规格、技术参数偏离表**：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式六 | 2-5 |
| ▲**5.技术支持和售后服务承诺书** | 格式七 | 2-6 |
| 6.拟投入本项目人员情况 |  | 2-7 |
| 7.项目实施方案 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表，须提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至今实施的同类项目合同原件的扫描件 | 格式八 | 2-9 |
| 9.平面规划布局图和空间效果图 |  | 2-10 |
| 10.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-11 |
| 11.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-12 |

**3.报价文件内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目及审核内容** | **格式** | **装订顺序** |
| 报价文件封面 | 格式一 | 3-1 |
| ▲1.开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、施工、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式四 | 3-2 |
| ▲2.货物清单及报价明细表。 | 格式五 | 3-3 |
| 3.中小微企业、监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位需提供相关声明函。 | 格式九  ~  格式十一 | 3-4 |
| 4.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

**（三）投标文件的语言及计量**

**▲**1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**▲**2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（四）投标报价**

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、包装运输、送

货、保险，以及安装、调试、培训、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

**（五）投标有效期**

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

**（六）投标文件的签署及规定**

电子投标文件按照本招标文件和电子交易平台的要求编制、加密并递交投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

2.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲3.法定代表人授权委托书、报价文件必须按照格式规定加盖CA章。

**四、投标文件的递交**

(一)递交投标文件截止期

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

1. **投标文件的修改和撤销**

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

**（三）无效的投标文件**

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.不具备招标文件规定资格要求；

2.投标文件未有效授权的；

3.招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

4.资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

5.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.提供虚假材料谋取中标的；

9.投标人串通投标的；

10.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的。

13.参与同一标段的供应商，存在以下几种情形：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形；

14.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

**（四）串通投标的情形**

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

**（五）****废标的情形**

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

**五、开标**

（一）开标

1.招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

**（二）评标委员会**

1.评标委员会按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州学院专家库中随机抽取。

2.评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等，并进行评审。

**（三）评标**

1.评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

2.投标文件的澄清：在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

3.评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告。

**(四)算术错误将按以下方法更正**

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

**（五）开标结果**：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

**（六）中标通知书**：经招标人复核相关证明材料，且中标结果公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

**六、履约保证金**

**本项目无需提供履约保证金。**

**七、合同授予**

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

**八、项目要求**

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

（三）设备制造商在中国应具有可靠的技术培训和应用支持能力。可随时响应用户的软件操作、设备维护等方面的培训要求。

**九、质量保证要求**

（一）本次招标的商品必须是2025年01月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二）投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

**十、其他要求**

（一）交货时间

合同签订后**30天**内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，**质保期5年**。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求4小时内响应，24小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行1年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

4.用于7楼空间的家具须提供免费拆装服务1次。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.开箱验收。

2.开箱清点由双方共同进行，投标人指定开箱工具，共同开箱。

3.双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源要求、附件数量和型号等。

4.如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由投标人在3周内进行解决，由此产生的一切费用由投标人承担。

5.验收标准：由招标人按照合同中签订的设备型号、规格、技术性能指标、附件等确定验收项目，投标人负责协助验收工作。

6.验收内容：

6.1.验收应在招标人、投标人双方授权代表在场的情况下，按本技术要求配置以及技术指标逐项进行验收。

6.2.设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。投标人提供合同设备原产地证书，并保证设备全新未被使用；设备完好、无破损。

6.3.验收时，投标人须提供设备的相关资料：供货产品清单、合格证、说明书、配套图纸、随机工具清单、零部件明细表、技术资料等。

6.4在布置家具时须优化布线方案，保证结构的完整与美观。

**十一、解释权：**本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

**十二、通讯地址：**所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

项目采购联系人：周老师，电话：0570-8015042，18957039862。

质疑答复联系人：郑老师；电话：0570-8015028，15345707715。

项目技术答疑联系人：李老师；电话：15267805964。

**第三章 采购内容及要求**

1. **采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 单人学习桌 | 组 | 30 |
| 2 | 桌下书柜 | 个 | 30 |
| 3 | 阅览桌1 | 位 | 381 |
| 4 | 阅览桌2 | 位 | 36 |
| 5 | 研究厢高隔断 | 平米 | 22 |
| 6 | 研究厢隔断门 | 扇 | 3 |
| 7 | 研究厢学习桌1 | 张 | 2 |
| 8 | 研究厢学习桌2 | 张 | 1 |
| 9 | 智能灯杆 | 盏 | 33 |
| 10 | 智能预约墨水屏 | 个 | 417 |
| 11 | 阅览椅1 | 把 | 450 |
| 12 | 阅览桌3 | 张 | 24 |
| 13 | 阅览椅2 | 把 | 48 |

## 二、功能及技术参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考款式图** | **规格型号或技术参数** |
| 1 | 单人学习桌(1680\*1680\*1200mm，按实际测量为准，精准排布) |  | 1.台面：采用ENF级环保型人造胶合板（多层板）基材，表面贴0.6mm天然木皮，台面厚度25mm，宽度600mm，台板导圆边。  ★2.人造胶合板（多层板）：基材甲醛含量达到或优于GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；胶合强度≥1.3Mpa；浸渍剥离检测每个试件同一胶层每边剥离长度累计≤25mm；静曲强度：横纹≥60.0Mpa，顺纹≥70.0Mpa；弹性模量：横纹≥5500Mpa， 顺纹≥7000Mpa。**投标时请提供第三方检测机构的满足指标的检测报告扫描件。**  3.隔断屏风：采用ENF级环保型级多层板基材，厚度40mm,双面9mm多层板油漆饰面，导圆边，屏风内部木制框架龙骨，预埋直径20mm的阻燃线管，龙骨间距不大于 120mm，按照现场情况，可设计相邻座位公用屏风。转角要圆弧形，拼接不能有空隙。  4.水基型胶黏剂：达到或优于GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出、总挥发有机物≤20g/L。  ★5.水性底漆：要求有害物质限量VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、乙二醇醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；可溶性重金属含量(镉Cd、铬Cr、汞Hg)未检出，不挥发物含量≥40%。**投标时请提供第三方检测机构的满足指标的检测报告扫描件。**  ★6.水性面漆：要求有害物质限量VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、乙二醇醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；可溶性重金属含量(镉Cd、铬Cr、汞Hg)未检出，不挥发物含量≥40%。采用五底三面工艺，半哑光开放漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。**投标时请提供第三方检测机构的满足指标的检测报告扫描件。**  7.面向走廊的屏风板外加激光雕刻合适大小的学校校标，雕刻深度 1mm。  8.座位正面屏风安装智能灯杆：灯杆长度800mm；安装高度：顶部距离桌面 350mm，智能灯杆的参数详见清单9智能灯杆的要求。 |
| 2 | 桌下书柜  （450\*350\*626mm  ） |  | 1.整体应为ENF级浸渍胶膜纸饰面材料，基材应采用ENF级环保型人造胶合板（多层板）。  ★2.浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）：甲醛释放量：≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；胶合强度≥1.3MPa；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨的磨耗值≤40mg/100r；表面耐香烟灼烧≥5级；表面耐干热≥5级；表面耐污染≥5级；表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱；表面耐龟裂≥5级；表面耐水蒸气≥5级；耐光色牢度≥4级。  3.封边条：采用接近色PVC封边，甲醛释放量≤0.5mg/L。有害物质限量可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）未检出。**投标时请提供第三方检测机构的满足指标的检测报告扫描件。**  ★4.热熔胶胶粘剂：达到或优于GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。VOC含量≤5g/kg，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出。**投标时请提供第三方检测机构的满足指标的检测报告扫描件。** |
| 3 | 阅览桌1  （960\*600\*1100mm,参照线条尺寸） |  | 1.屏风框架：采用AL6063-T5铝合金，铝材表面处理采用环氧聚酯粉沫（静电粉末）喷涂，屏风厚度为40mm，高度为1100mm，  2.铝型材：截面壁厚为≥1mm，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，中性盐雾测试320H无锈点；乙酸盐雾试验180H无锈点。  ★3.环氧聚酯粉沫：粉末涂料可溶性重金属含量(mg/kg)：可溶性镉、铬未检出，可溶性汞≤5、总铅含量≤5，(达到或优于GB 18584-2020要求）。**投标时请提供第三方检测机构的满足指标的检测报告扫描件。**  4.屏风结构：正面屏风：上层为单层钢化玉砂玻璃，厚度≥5mm，达到或优于GB 11614-2022《平板玻璃》标准；中层为旋转式走线槽，每个位置带2个五孔插座及一块预约墨水屏（墨水屏的参数详见清单10墨水屏的要求）；嵌入式安装；下层（桌下）为板式材质，采用ENF级环保型浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），厚度≥5mm；侧面屏风：两端为落地屏风，中间为桌上屏风；上层为布艺饰面，下层（桌下）为板式材质，采用ENF级环保型浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），厚度≥5mm。  5.桌面和开架柜：整体应为ENF级浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），桌面尺寸为960\*600\*25mm，现场遇柱子等特殊位置，需根据现场尺寸深化设计，个别尺寸可略作改动。每个位置桌下有一个300mm宽置物开架柜。  6.浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）：甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；胶合强度≥1.3MPa；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨的磨耗值≤40mg/100r；表面耐香烟灼烧≥5级；表面耐干热≥5级；表面耐污染≥5级；表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱；表面耐龟裂≥5级；表面耐水蒸气≥5级；耐光色牢度≥4级。  ★7.封边条：采用接近色PVC封边，甲醛释放量≤0.5mg/L。有害物质限量可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）未检出。**投标时请提供第三方检测机构的满足指标的检测报告扫描件。**  8.热熔胶胶粘剂：达到或优于GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。VOC含量≤5g/kg，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出。 |
| 4 | 阅览桌2  （1000\*600\*1100mm（可按现场实际尺寸调整）） |  | 1.整体应为ENF级浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），桌面尺寸为：950\*600mm，现场遇柱子等特殊位置，需根据现场尺寸深化设计，个别尺寸可略作改动。每个位置桌下有一个300mm宽置物开架柜。  ★2浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）：甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；胶合强度≥1.3MPa；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨的磨耗值≤40mg/100r；表面耐香烟灼烧≥5级；表面耐干热≥5级；表面耐污染≥5级；表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱；表面耐龟裂≥5级；表面耐水蒸气≥5级；耐光色牢度≥4级。  3.封边条：采用接近色PVC封边，甲醛释放量≤0.5mg/L。有害物质限量可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）未检出。  ★4.热熔胶胶粘剂：达到或优于GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。VOC含量≤5g/kg，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出。  5.每个位置带2个五孔插座及1个预约墨水屏，墨水屏的参数详见清单10要求，安装位置为桌上正面挡板。 |
| 5 | 研究厢高隔断  （1000\*1000mm，按实际测量为准） |  | 1.屏风框架：采用AL6063-T5铝合金，铝材表面处理采用环氧聚酯粉沫（静电粉末）喷涂，型材截面壁厚为≥1mm（立柱型材截面壁厚为≥1.5mm)，屏风厚度为80mm，高度为2000mm  2.环氧聚酯粉沫：粉末涂料可溶性重金属含量(mg/kg)：可溶性镉、铬未检出，可溶性汞≤5、总铅含量≤5，(达到或优于GB 18584-2020要求）。  3.整体应为ENF级浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；胶合强度≥1.3MPa；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨的磨耗值≤40mg/100r；表面耐香烟灼烧≥5级；表面耐干热≥5级；表面耐污染≥5级；表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱；表面耐龟裂≥5级；表面耐水蒸气≥5级；耐光色牢度≥4级。  4.靠门一侧屏风内嵌一块磨砂条纹玻璃，玻璃厚度≥5mm，达到或优于GB 11614-2022《平板玻璃》标准； |
| 6 | 研究厢隔断门  （650\*1950mm  ） |  | 1.整体应为ENF级浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；胶合强度≥1.3MPa；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨的磨耗值≤40mg/100r；表面耐香烟灼烧≥5级；表面耐干热≥5级；表面耐污染≥5级；表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱；表面耐龟裂≥5级；表面耐水蒸气≥5级；耐光色牢度≥4级。  2.封边条：接近色PVC封边，甲醛释放量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L，有害物质限量可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）未检出。  3.合页：不锈钢阻尼合页；通道锁：锌合金材质，三杆通道锁，无钥匙不可锁定。 |
| 7 | 研究厢学习桌1  （1300\*600\*750mm  ） |  | 1.整体应为ENF级浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）台面厚度25mm，其余板材18mm。  2.浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）：甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；胶合强度≥1.3MPa；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨的磨耗值≤40mg/100r；表面耐香烟灼烧≥5级；表面耐干热≥5级；表面耐污染≥5级；表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱；表面耐龟裂≥5级；表面耐水蒸气≥5级；耐光色牢度≥4级。  3.封边条：采用接近色PVC封边，甲醛释放量≤0.5mg/L，有害物质限量可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）未检出。  4.热熔胶胶粘剂：达到或优于GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出。 |
| 8 | 研究厢学习桌2  （1400\*600\*750mm  ） |  | 1.整体应为ENF级浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）台面厚度25mm，其余板材18mm。  2.浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）：甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；胶合强度≥1.3MPa；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨的磨耗值≤40mg/100r；表面耐香烟灼烧≥5级；表面耐干热≥5级；表面耐污染≥5级；表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱；表面耐龟裂≥5级；表面耐水蒸气≥5级；耐光色牢度≥4级。  3.封边条：采用接近色PVC封边，甲醛释放量≤0.5mg/L，有害物质限量可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）未检出。  4.热熔胶胶粘剂：达到或优于GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出。 |
| 9 | 智能灯杆  （灯杆长度800mm） |  | 1.智能灯杆灯杆长度800mm；  2.智能灯功率10W；色温：4000K-4500K；显色指数＞80；频闪指数＜10%；照度均匀度＞0.7；桌面照度＞300Lx，桌面均匀分布；独立触摸三段调光开关。  3.插座：每盏智能灯杆安装2个10A的5孔插座；并具有串联接口。  4.智能灯杆内部隐藏走线；串联电路系统；  5.屏幕：≥3.5英寸墨水屏；内嵌灯杆中；显示内容支持用户自定义；屏幕与智控硬件模组连接，处于常通状态；  6.智能灯柱内部安装智控硬件模组，支持预约扫码启电、过载断电；且在无网络状态下灯、插座处于通电状态。 |
| 10 | 智能预约墨水屏  （≥3.5英寸） | OEZN003墨水屏.8466 | 1.墨水屏供电从阅览桌AC220V进行取电，电源线引线采用隐蔽铺设。  2.采用≥3.5英寸黑白双色墨水屏；可显示座位预约信息包括（座位二维码，阅览室名称、座位号、预约人信息、使用时间等）。  3.墨水屏与配套网关通讯采用无线通讯。  4.墨水屏更新的响应时间不超过3秒，刷新时间不超过5秒。  5.与图书馆座位预约系统、门禁系统进行对接，实现预约系统、门禁系统和墨水屏数据联动，对接费用自理。  1）读者通过图书馆座位预约系统成功预约座位后，对应座位墨水屏自动刷新座位状态信息为“预约中”。读者取消预约，对应座位墨水屏自动刷新座位状态信息为“空闲”。  2）读者预约座位后，通过图书馆入馆闸机完成签到，对应座位墨水屏自动刷新座位状态信息为“使用中”。当读者通过闸机离开图书馆，对应座位墨水屏自动刷新座位状态信息为“空闲”。  3）读者可通过微信扫一扫墨水屏二维码进行预约、临时离开、签离、换座等操作。  4）读者通过扫码或在手机上对座位进行临时离开操作后，墨水屏“暂离中”，座位为当前用户保留，用户需在规定时间内返回，暂离时间可以由管理员在后台配置。  6.管理员可在管理后台按分馆、区域对墨水屏进行批量推送通知消息。  7.管理后台可查看当前墨水屏、网关的通讯状况  8.墨水屏能与现有图书空间预约系统、闸机系统做无缝对接 |
| 11 | 阅览椅1  （610\*590\*885mm） |  | 1.面料：采用阻燃面料覆面，海绵：采用一体成型定型阻燃泡棉。  ★2.阻燃面料：阻燃性能需通过应符合GB17927.2《公共场所的界定按GB 20286-2006附录A》的要求模拟火柴火焰抗引燃试验（无续燃、阴燃）；甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出，染色牢度≥4级，禁限用阻燃剂未检出。**投标时请提供第三方检测机构的满足指标的检测报告扫描件。**  ★3.阻燃泡棉：密度≥50kg/m³；阻燃性能需通过应符合GB17927.2《公共场所的界定按GB 20286-2006附录A》的要求模拟火柴火焰抗引燃试验（无续燃、阴燃）；回弹性能≥50%，压缩永久变形≤3.6%，甲醛释放量、TVOC均为未检出。**投标时请提供第三方检测机构的满足指标的检测报告扫描件。**  4.椅背：加宽背框全新尼龙塑料材质，表面绒布质感弹力网布，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接。背上沿PP弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供18°± 2°倾仰支撑需求。  5.腰靠：半透明黑色PP腰靠，可上下调节40mm，满足腰部支撑需求。  6.椅座：无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保PP防尘底壳承托，坐垫上翻，前后推叠摆放，可节省空间。  7.扶手：尼龙塑料扶手面，精抛铝合金支架，扶手可灵活上翻。  8.椅架：优质管材≥Φ28mm，厚度≥1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。  9.脚轮：无障碍水平测试≥98000次无损坏，有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出。 |
| 12 | 阅览桌3  （1400\*600\*750mm） |  | 1.桌面：ENF级浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；胶合强度≥1.3MPa；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨的磨耗值≤40mg/100r；表面耐香烟灼烧≥5级；表面耐干热≥5级；表面耐污染≥5级；表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱；表面耐龟裂≥5级；表面耐水蒸气≥5级；耐光色牢度≥4级。封边条：采用接近色PVC封边，甲醛释放量≤0.5mg/L，有害物质限量可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）未检出。  2.桌架：≥1.5mm厚冷轧钢立柱，≥1.2mm冷轧钢横梁，表面高温环氧聚酯粉末喷涂。使用卡扣翻转机构，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转。扳手轻巧用力，台面即翻转为垂直状况，可多数量推叠。  3.书网：材料为0.8mm冷轧钢架，表面处理工艺均为环氧聚酯粉末。  4.挡板：材料为0.8mm冷轧钢板，表面处理工艺均为环氧聚酯粉末。 |
| 13 | 阅览椅2  （590\*610\*840mm） |  | 1.面料：采用阻燃面料覆面，海绵：采用一体成型定型阻燃泡棉。  ★2.阻燃面料：阻燃性能需通过应符合GB17927.2《公共场所的界定按GB 20286-2006附录A》的要求模拟火柴火焰抗引燃试验（无续燃、阴燃）；甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出，染色牢度≥4级，禁限用阻燃剂未检出。  3.阻燃泡棉：密度≥50kg/m³；阻燃性能需通过应符合GB17927.2《公共场所的界定按GB 20286-2006附录A》的要求模拟火柴火焰抗引燃试验（无续燃、阴燃）；回弹性能≥50%，压缩永久变形≤3.6%，甲醛释放量、TVOC均为未检出。  4.椅背：全新尼龙塑料材质，表面双层网布，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出。触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。  5.椅座：无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保PP防尘底壳承托，坐垫上翻，前后推叠摆放，可节省空间  6.扶手：尼龙塑料扶手。  7.椅架：优质管材≥Φ25mm，厚度≥1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。  8.椅架：优质管材≥Φ25mm，厚度≥1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。  9.脚轮：无障碍水平测试≥98000次无损坏，有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出。 |

**注：1.上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。**

★**2.投标人参加投标的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算。**

**3.投标人须提供产品生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。**

**4.投标文件中应注明各基材投标的品牌名称，包含但不限于：浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板）、阻燃面料、阻燃泡棉、水性底漆、水性面漆、铝合金、封边条、热熔胶、木皮、网布、钢化玻璃、电线、插座等。**

★**5.所有家具的颜色、款式、分隔排布等需要在生产制造前必须经招标方用户单位确认后方可下单。**

**★6.所有桌面的电源线应根据用户要求使用主线4平方、支线1.5平方的线缆，所有接线需符合国家行业标准。**

## 三、实物样品

1.需要提供的样品名称、规格、数量：按照本章第二条的相应质量、规格、技术等要求，提供单人学习桌、阅览桌、阅览椅样品，具体样品清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考款式图 | 功能及技术参数要求 |
| 1 | 单人学习桌1680\*1680\*1200mm |  | 见上功能及技术参数要求序号1。 |
| 2 | 阅览桌1（参照尺寸图） |  | 1.见上功能及技术参数要求序号3。  2.投标供应商根据对采购文件的理解，完成如下图所示的1组2个座位的样品。 |
| 3 | 阅览椅1（610\*590\*885mm） |  | 见上功能及技术参数要求序号11。 |

**2.所提供的样品不得含有投标单位名称及暗示出投标单位的文字、图案、符号、记号、参数、型号等商标和标识。如发现有，样品分按零分处理。**

3.样品的递交方式：自行送达衢州市九华北大道78号衢州学院行政楼一楼大厅并安装到位；送样和现场安装时间：2025年7月4日8:00- 13:00**。**

送样联系人：周老师 联系电话：18957039862。

4.未中标人样品的退还处理方式：**由投标人在评标结束当天取回**。送样品一切费用，由投标方自行承担。

5.中标人的样品应当由招标人进行保管、封存，作为履约验收的参考。

6.样品的评审办法及评审标准，详见第五章。

## 四、场地改造清单

改造现场有一批固定沙发，需要中标人拆除，费用包含在报价中，不另行报价。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 改造现场固定沙发 | 拆除 | 批 | 1 |

**五、商务要求**

**本项目采购仅限国产产品（不含配件、辅材），不接受进口产品。**

**六、设备安装、调试及操作培训等要求**

1.安装、调试、培训。

2.在设备交货前3周，中标人应该通知招标人有关设备安装的环境与安装条件（与要求相适应的场地、电源），以便招标人做好设备安装前的准备工作。

3.货到一周内，中标人免费到招标人现场进行安装调试。

**七、验收标准、验收内容**

1.开箱验收。

2.开箱清点由双方共同进行，中标人指定开箱工具，共同开箱。

3.双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源要求、附件数量和型号等。

4.如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由中标人在3周内进行解决，由此产生的一切费用由投标人承担。

5.验收标准：由招标人按照合同中签订的设备型号、规格、技术性能指标、附件等确定验收项目，中标人负责协助验收工作。

6.验收内容：

6.1.验收应在招标人、中标人双方授权代表在场的情况下，按本技术要求配置以及技术指标逐项进行验收。

6.2.设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。中标人提供合同设备原产地证书，并保证设备全新未被使用；设备完好、无破损。

6.3.验收时，中标人须提供设备的相关资料：合格证、说明书、配套图纸、技术资料等。

**六、履约支付条款**

▲**合同签订后30天内完成供货安装，质保期5年，自项目运行验收合格之日开始计算。**

**注：1.核心产品为单人学习桌。**

▲**2.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。**

**3.本项目付款方式：**合同签订后，分两次付款。第一次在合同生效以及具备实施条件（供应商提供发票和银行或保险公司预付款等额保函）后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款。第二次在项目完成并运行验收合格后10个工作日内支付合同余款。

**4.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。**

**5.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。**

**第四章 合同主要条款**

**教师研习室、考研室项目（家具采购）合同**

甲方：衢州学院 乙方：

地址：衢州市九华北大道78号 地址：

邮编：324000 邮编：

联系人： 联系人：

电话： 电话：

签约地点：浙江衢州九华北大道78号

一、说明

1.依据《中华人民共和国民法典》的规定，现就甲方向乙方购买教师研习室、考研室家具一批，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件，乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均按照执行。

3.采购商品清单及价格

金额单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号及配置 | 生产  产家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  | | |
| 合同总价：（人民币） ￥： | | | | | | |

注：（1）商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

（2）以上合同总价包括运费及安装调试费、培训费等全部费用。

二、产品条款

本合同没有约定的，甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等执行。

三、通知送达条款

1.甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。

接收人： ，联系电话： 。

2.乙方通知送达地址： 。

接收人： ，联系电话： 。

3.甲方或乙方按照上述方式向对方发送函件或通知，不论对方是否签收或接收，书函自发送之日起三日、信息发送后即时即视为送达；双方确认，本送达方式亦为双方发生纠纷时法院的送达方式。

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是2025年01月及以后生产的符合国家技术规范和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，如发生所供货物与合同约定和招投标文件及承诺的不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场运行验收合格之后5年。质保期内乙方提供免费保修、保养、技术支持和售后服务。质保期内，乙方接到甲方维修通知后应在4个小时之内响应，24小时内到达现场，并在24小时内完成维修。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须负责解决并承担可能发生的一切法律责任和费用，如由此导致第三方向甲方索赔的，甲方可就该损失向乙方追偿，甲方因追偿产生的律师费用等费用由乙方承担。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托有资质的第三方机构予以鉴定，经鉴定存在质量问题的，鉴定费用由乙方承担。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收或退货；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方无条件认可。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换或退货；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则由乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后两周内组织实施，验收通过后双方签字确认。

5.如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

6.如现场建筑及装饰施工完成情况与供货前图纸发生变更导致乙方产品的规格及数量发生变化的，双方应重新就交付时间及价款进行协商确认，最终验收以专家论证结果为准。

六、交付时间及地点

1.合同签订后**30天**内完成供货、线路、设备安施和调试，如现场环境条件未达到设备安装要求，由甲乙双方协商延期并出具情况说明。货物的交付地点为甲方所在地或甲方指定的地方。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.合同签订后，甲方分两次付款。第一次在合同生效以及具备实施条件（乙方提供发票和银行或保险公司预付款等额保函）后7个工作日内甲方支付合同总价的40%作为预付款给乙方。第二次在项目完成并运行验收合格后10个工作日内支付合同余款。

2.甲方付款前须由乙方提供有效的增值税专用发票，进口仪器设备或者经甲方确认同意的其他国产仪器设备，可提供增值税普通发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应另行按合同总价的20%向甲方支付违约金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付款金额千分之二的滞纳金。

3.乙方在货物运行验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，应按合同总价的10%向甲方支付违约金；在货物运行验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，协商不成的，任何一方均有权解除合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人（委托书）签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。3.本合同均为打印版本，手写部分未经甲方确认无效。

甲方单位名称（公章）： 乙方单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字)： 法定代表人或授权代表(签字)：

合同签订日期： 年 月 日

**第五章 评标办法及开标程序**

**一、评标委员会**

1.评标委员会依法由五人组成，评标委员会成员对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.在评标期间，投标人应派代表参加询标,询标期间工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人及其委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。如不在场（在线），事后不得对采购过程及结果提出异议。

**二、评标原则**

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的商务技术得分（保留两位小数），商务技术得分加报价得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2.客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4.在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5.评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.评标结束后，经招标人复核相关证明材料，且中标结果公示一个工作日无异议后，由采购方签发《中标通知书》。

7.评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

**三、评定内容及评标标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价  得分 | 报 价 | **本次采购项目预算：115.5万元**。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。 | 30分 |
| 商务  技术分 | 同类项目实施案例 | 投标人自2022年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目成功实施案例：每提供一个有效合同得1分，最多得3分。**说明：**投标人须提供完整清晰的中标通知书、验收证明、合同、供货发票，投标文件中提供相关材料扫描件。（中标后复核原件） | 3分 |
| 履约能力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每个证书得1分。（0-3分）(中标后复核原件) | 3分 |
| 成品检测合格报告 | 根据投标人提供的2023年1月以来第三方检测报告评分。检测报告所含的检测内容应包括阅览桌、阅览椅的一项或多项。每提供一份成品的检测合格报告得2分，最高可得4分。（0-4分）  **说明：**  1.需提供检测报告扫描件并加盖投标人公章。(中标后复核原件)。  2.检测报告的受检单位应为投标人，否则不予认可。 | 4分 |
| 技术参数响应 | 全部满足采购文件中的项目技术需求得22分。标注“★”的关键指标（条款、参数）低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1.5分，其余指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣0.5分，扣完为止。最高22分。（0-22分） | 22分 |
| 生产设备 | 根据投标人具备的主要设备生产能力情况综合评分。（5,4,3,2,1，0分）  **说明：**1.投标人应在投标文件中提供主要设备清单及设备主要功能阐述；提供设备现场作业照和所购置设备发票扫描件并加盖公章，购置单位名称须与投标人单位一致，原件备查。 | 5分 |
| 产品样品 | 提供满足招标文件要求的样品。在产品用材等方面符合安全、环保等情况以及制造工艺先进性、合理化、耐用性、所有材料的抗老化、安全等方面，评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定，样品的具体评分标准为：  **1.单人学习桌（6分）**  （1）样品款式（3分）  根据投标样品的外观造型符合招标文件的款式要求的程度，及技术上符合招标文件 “主要技术指标参数要求”的程度综合评分。（3，2，1，0分）  （2）样品整体工艺及效果（2分）  根据样品的生产工艺考究，外表结合处缝隙、配件结合紧密度，板材/金属件加工平整性，线条轮廓是否清晰，焊接有无毛刺，所有样件表面涂层的平整光滑性，有无起泡，有无皱皮，有无露底剥落，有无伤痕，涂装平整性、厚实性、有无异味等综合评分。（2，1，0分）  （3）选用电线、插座等配件情况（1分）  根据供应商提交的样品，按照其选配件产品的美观性，耐用性等方面进行打分。（1，0.5，0分）  **2.阅览桌（6分）**  （1）样品款式（3分）  根据投标样品的外观造型符合招标文件的款式要求的程度，及技术上符合招标文件 “主要技术指标参数要求”的程度综合评分（3，2，1，0分）。  （2）样品整体工艺及效果（2分）  根据样品的生产工艺考究，外表结合处缝隙、配件结合紧密度，板材/金属件加工平整性，线条轮廓是否清晰，焊接有无毛刺，所有样件表面涂层的平整光滑性，有无起泡，有无皱皮，有无露底剥落，有无伤痕，涂装平整性、厚实性、有无异味等综合评分（2，1，0分）。  （3）选用电线、插座等配件情况（1分）  评标委员会根据供应商提交的样品，按照其选配件产品的美观性，耐用性等方面综合评分（1，0.5，0分）。  **3.阅览椅（4分）**  （1）样品款式（2分）  根据投标样品的外观造型符合招标文件的款式要求的程度，及技术上符合招标文件 “主要技术指标参数要求”的程度综合评分（2，1，0分）。  （2）样品整体做工及效果（2分）  根据样品的生产工艺考究，外表结合处缝隙、配件结合紧密度，面料等选材是否优良，线条轮廓是否清晰，焊接有无毛刺，所有样件表面涂层的平整光滑性，有无起泡，有无皱皮，有无露底剥落，有无伤痕，涂装平整性、厚实性、有无异味等综合评分（2，1，0分）。  **注：如没有提供样品、或样品种类不全、严重偏离样品要求的，该投标人样品分为零分。** | 16分 |
| 环境空间  布局 | 根据投标人提供的平面规划布局图和空间效果图进行综合评分。  （1）根据投标人提供的平面规划图里各空间的平面布置、规划合理性、科学完整性，布局的本项目所采购各类产品及人流行动路径的合理流畅性等综合评分。（2，1，0分）  （2）投标人提供的空间效果图不少于2个场景，且空间环境与投标人提供的平面规划布局图完全匹配，色彩搭配合理、美观，造型完全符合招标文件要求的，得4分；投标人提供的空间效果图不少于2个场景，提供的空间效果图与投标人提供的平面规划布局图基本匹配，色彩搭配欠合理、欠美观，或造型基本符合招标文件要求的，得2分；提供的空间效果图少于2个场景，或空间环境与投标人提供的平面规划布局图不匹配，色彩搭配不合理、不美观，或造型不符合招标文件要求的，得0分。（4，2，0分） | 6分 |
| 项目实施  方案 | 根据对本项目的项目实施方案的完整性、可行性、合理性、科学性综合评分，包括但不限于供货措施、质量保证措施、人力资源安排等。（4，3，2，1，0分） | 4分 |
| 拟投入本项目人员 | 根据拟投入本项目的负责人、专业技术人员情况综合评分。（2，1，0分）  注：投标人在投标文件中需提供项目负责人及项目组人员资格证明、职称证明、工作经验等相关材料扫描件及本单位近3个月社保缴纳证明扫描件。 | 2分 |
| 售后服务与质保期 | 1.质保期：质保期超过招标文件要求的，每增加半年得0.5分，最多1分。（0-1分）  2.根据提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案综合评分（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）（2，1，0分）。  3.根据质保期外的服务承诺：投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件综合评分（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）。（2，1，0分） | 5分 |

**注：**

**1.根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。**

**2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。**

**3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。**

**(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。**

**四、开标程序**

1.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（报价文件开启后投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.开标会结束。

**第六章 应提交的有关材料格式范例**

**格式一：**

**投标文件封面格式**

项目编号：衢院招2025-07

项目名称：教师研习室、考研室项目（家具采购）

投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

**格式二：**

**投 标 函**

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织教师研习室、

考研室项目（家具采购）（项目编号：衢院招2025-07）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．投标文件有效期为90天。

3．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人名称： （公章）

全权代表签字： 投标日期： 年 月 日

**格式三：**

**法定代表人授权书**

致：衢州学院

（投标单位全称） 法定代表人 授权 （全权代表名字）为全权代表，参加贵单位组织的教师研习室、考研室项目（家具采购）（项目编号：衢院招2025-07）招标，并全权处理采购活动中的一切事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或签章：

单位公章：

年 月 日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真： 电话： 邮编：

**格式四：**

**开标一览表**

**项目编号：衢院招2025-07**

**项目名称：教师研习室、考研室项目（家具采购）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| **合计总价（大写）** | |  |

**备注：**

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括**产品购置、运输、安装、施工、调试、售后服务、税费等一切费用**，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字： 职务： 日期：**格式五：**

**货物清单及报价明细表**

**项目编号：衢院招2025-07**

**项目名称：教师研习室、考研室项目（家具采购）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物  名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价  （元） | 总价  （元） | 地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计  （大写） | |  | | | | | | |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年 月 日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

**格式六：**

**规格、技术参数偏离表**

**项目编号：衢院招2025-07**

**项目名称：教师研习室、考研室项目（家具采购）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **招标技术参数** | **投标品牌**  **和型号** | **投标技术参数** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**（注：只须对比偏离情况，未对比的认为响应招标文件要求）**

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期： 年 月 日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

**格式七：**

**技术支持和售后服务承诺书**

**项目编号：衢院招2025-07**

**项目名称：教师研习室、考研室项目（家具采购）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |
| 3 | 支付响应 |  |  |
| 4 | 有关技术人员现场免费  提供安装、调试服务 |  |  |
| 5 | 免费换货期限 |  |  |
| 6 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 7 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 8 | 产品主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |
| 9 | 质保期满后的保修服务费用  （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 10 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期： 年 月 日**格式八：**

**同类项目实施情况一览表**

**项目编号：衢院招2025-07**

**项目名称：教师研习室、考研室项目（家具采购）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购单位名称** | **项目名称** | **采购数量** | **合同金额（万元）** | **采购单位联系人及联系电话** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期： 年 月 日

**格式九：**

**中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**注：**

**1.** **从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**2.货物类项目采购填写此声明函。**

**3.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。**

**格式十：**

**监狱或戒毒企业声明函**

本企业郑重声明，本企业为\_\_\_\_（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**格式十一：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**格式十二：**

**联合投标协议书**

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方 ）的合同份额占到合同总金额 %，（乙方 ）的合同份额占到合同总金额 %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 |

**格式十三：**

**联合投标授权委托书**

本授权委托书声明：根据 与 签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期： 年 月 日

授权代表（签名）；

日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 联合体甲方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 |

**格式十四：**

**分包意向协议**

（投标人名称 ）若成为（项目名称 ）(招标编号： ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称 ）与（所有分包供应商名称 ）达成分包意向协议。 （投标人名称 ）负责签署投标文件，（投标人名称 ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称 ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等。

二、分包标的及数量

（投标人名称 ）将 工作内容 分包给（分包供应商名称 ），（分包供应商名称 ），具备承担 工作内容 相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称 ）的合同份额占到合同总金额 %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期： 年 月 日